En la corriente directa los electrones siempre se desplazan en el mismo sentido porque sus bornes siempre tienen el mismo signo de carga. Y en la corriente alterna los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en el sentido contrario.